АДМИНИСТРАЦИЯ НИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2023 г.                                                                   	               №8
Об утверждении схемы 
водоснабжения и водоотведения Нивского 
муниципального образования Питерского 
муниципального района Саратовской области 
на период до 2032 года


	В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Устава Нивского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области, в целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования, администрация Нивского муниципального образования   Питерского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

0. Утвердить проект схемы водоснабжения и водоотведения Нивского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области на период до 2032 года согласно приложению.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.



И. о. главы Нивского 
муниципального образования                                        	   Г.К. Джумагалиева




Приложение
[bookmark: _GoBack]к постановлению администрации
 Нивского МО
от 02.03.2023 г №8


СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


п. НИВА 2023 г.


I. Общие положения


Схема водоснабжения и водоотведения Нивского муниципального образования — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Нивского муниципального образования Питерского муниципального района является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Правила землепользования и застройки территории Нивского МО.
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения:
·  определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
·  повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
·  минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
·  обеспечение жителей Нивского муниципального образования при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно - питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении по муниципальному образованию
1.1.Краткая характеристика Нивского муницпального образования 
Питерского района Саратовской области
Нивское муниципальное образование образовано в 2005 году .Общая площадь – 32182 га
Численность населения (на 01.01.2023 г.) – 868 чел .Число постоянных хозяйств -297. В состав Нивского муниципального образования входят 13 населенных пунктов (три поселка и 10 хуторов.)
Водоисточником являются пруды расположенные на территории населенных пунктов. 
Основными природными ресурсами поселения являются:
Подземные геотермальные воды хозяйственного назначения. 
Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению ДНТ «Степь», в том числе:
-подключения потребителей к системе водоснабжения;
-обслуживание водопроводных сетей;
-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;
-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;
-добыча подземных вод для хозяйственно водоснабжения сельских населенных пунктов.
Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.
Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых ДНТ «Степь», осуществляется через Сбербанк.
2.1.Проектные решения.
Проектные решения водоснабжения Нивского муниципального образования Питерского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности с учетом фактического состояния сетей и сооружений.
Система водоснабжения п.Нива централизованная, объединенная хозяйственная, противопожарная - по назначению, тупиковая - по конструкции.
 Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на пожаротушение.
З.Источники водоснабжения, схема водоснабжения. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Нивского муниципального образования Питерского  района Саратовской области.
Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются поверхностные воды.
Водоснабжение п.Нива осуществляется из пр.Нижний  в п. из пруда п. Приозерный, в п. Руновский из пруда п. Руновский
 Наполнение прудов происходит за счет талых вод в весенний период и частично подпитываются путем закачки воды из реки Малый Узень по существующему водоводу от насосной станции к п.Нива, п.Приозерный, п.Руновский.

Установлена  3  водонапорные башни.
п/н	Место расположения	дата	постройки	^	Объем, м. куб.
1 1 км юго-восточнее пос.Нива	1985	год                              120
2 1 км юго-восточнее пос.Нива                      2022    год                                50
3 1 км.северо-западнее пос.Приозерный      1988    год                                 15



Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 200-160мм. Материал, из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети в п.Нива 9050 м.
п/н	Место расположения	Дата	постройки	Протяженностям
1 п.Нива	1985	год	9050 м
2 п.Приозерный	1988	год	2500 м
3 х.Малый Славин                                           1985    год                          750 м
ИТОГО:	12300 м
Водоразборных колонок в п.Нива всего -30 ед. 
Подано воды насосными станциями за 2022 год - 10275 м3.
Объем потребления воды населением 517 куб.м в сутки, утечка и неучтенный расход воды 3100 м3. Режим работы -10 часов в стуки.
Решением общего собрания жителей Нивского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области установлен тариф в размере 40 рубл./куб.м.

Уровень собираемости по Нивскому муниципальному образованию 85%.
Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация Нивского муниципального образования. Источником водоснабжения, являются пр.Нижний , пруд п. Приозерный, пруд п. Руновский. Для добычи воды используются две насосные станции, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок. В подаваемой технической воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость. На территории поселка имеются три локальных очистных установки в общеобразовательном, дошкольном учреждениях и врачебной амбулатории.
Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванны высокой степенью износа сетей и оборудования.


Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3. 1.Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по муниципальному образованию:
1.  Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно - техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).
2.  Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.
3.  Отсутствие современных технологий водоочистки.
4.  Высокая изношенность разводящих сетей.
5. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.
Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Нивского муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом предусмотрено:
- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения д.110-63мм;
поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.
Водопроводная сеть - запланировано на перспективу д. 160 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.
4. 1.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно- эпидемиологической надежности.
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:
В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг водозабора. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.
- второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02' «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.


5.1. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Нивского муниципального образования
Износ водопроводной сети составляет 90%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Так в 2023 году предусмотрена замена водопроводных сетей 2000 м, диаметр 110 мм в сумме 2604,00 тыс.руб в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» подпрограммы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»




Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению.

2.2. Проектные решения.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Проектные решения водоотведения Нивского муниципального образования базируются на основе правил землепользования и застройки территории Нивского МО. Существующая система водоотведения муниципального образования в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой. Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 10%. Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства, так и уже существующих.
Нормы и расходы сточных вод.
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.
Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:
Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:
- обеспечение населенных с численностью жителей менее 3000 чел. Автономными системами очистки заводского изготовления;
- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;
- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.
Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.


